# 特种设备目录

| **代码** | **种  类** | **类  别** | **品  种** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | [锅炉](http://www.xingzhengxk.com/news/5167.html) | 锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 | |
| 1100 |  | 承压蒸汽锅炉 |  |
| 1200 |  | 承压热水锅炉 |  |
| 1300 |  | 有机热载体锅炉 |  |
| 1310 |  |  | 有机热载体气相炉 |
| 1320 |  |  | 有机热载体液相炉 |
| 2000 | [压力容器](http://www.xingzhengxk.com/news/5173.html) | 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的[气瓶](http://www.xingzhengxk.com/news/5176.html)；氧舱。 | |
| 2100 |  | 固定式压力容器 |  |
| 2110 |  |  | 超高压容器 |
| 2130 |  |  | 第三类压力容器 |
| 2150 |  |  | 第二类压力容器 |
| 2170 |  |  | 第一类压力容器 |
| 2200 |  | 移动式压力容器 |  |
| 2210 |  |  | 铁路罐车 |
| 2220 |  |  | 汽车罐车 |
| 2230 |  |  | 长管拖车 |
| 2240 |  |  | 罐式集装箱 |
| 2250 |  |  | 管束式集装箱 |
| 2300 |  | 气瓶 |  |
| 2310 |  |  | 无缝气瓶 |
| 2320 |  |  | 焊接气瓶 |
| 23T0 |  |  | 特种气瓶（内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、 低温绝热气瓶） |
| 2400 |  | 氧舱 |  |
| 2410 |  |  | 医用氧舱 |
| 2420 |  |  | 高气压舱 |
| 8000 | 压力管道 | 压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中，石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 | |
| 8100 |  | 长输管道 |  |
| 8110 |  |  | 输油管道 |
| 8120 |  |  | 输气管道 |
| 8200 |  | 公用管道 |  |
| 8210 |  |  | 燃气管道 |
| 8220 |  |  | 热力管道 |
| 8300 |  | 工业管道 |  |
| 8310 |  |  | 工艺管道 |
| 8320 |  |  | 动力管道 |
| 8330 |  |  | 制冷管道 |
| 7000 | [压力管道元件](http://www.xingzhengxk.com/news/5187.html) |  |  |
| 7100 |  | 压力管道管子 |  |
| 7110 |  |  | 无缝钢管 |
| 7120 |  |  | 焊接钢管 |
| 7130 |  |  | 有色金属管 |
| 7140 |  |  | 球墨铸铁管 |
| 7150 |  |  | 复合管 |
| 71F0 |  |  | 非金属材料管 |
| 7200 |  | 压力管道管件 |  |
| 7210 |  |  | 非焊接管件（无缝管件） |
| 7220 |  |  | 焊接管件（有缝管件） |
| 7230 |  |  | 锻制管件 |
| 7270 |  |  | 复合管件 |
| 72F0 |  |  | 非金属管件 |
| 7300 |  | 压力管道阀门 |  |
| 7320 |  |  | 金属阀门 |
| 73F0 |  |  | 非金属阀门 |
| 73T0 |  |  | 特种阀门 |
| 7400 |  | 压力管道法兰 |  |
| 7410 |  |  | 钢制锻造法兰 |
| 7420 |  |  | 非金属法兰 |
| 7500 |  | 补偿器 |  |
| 7510 |  |  | 金属波纹膨胀节 |
| 7530 |  |  | 旋转补偿器 |
| 75F0 |  |  | 非金属膨胀节 |
| 7700 |  | 压力管道密封元件 |  |
| 7710 |  |  | 金属密封元件 |
| 77F0 |  |  | 非金属密封元件 |
| 7T00 |  | 压力管道特种元件 |  |
| 7T10 |  |  | 防腐管道元件 |
| 7TZ0 |  |  | 元件组合装置 |
| 3000 | [电梯](http://www.xingzhengxk.com/news/5177.html) | 电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。 | |
| 3100 |  | 曳引与强制驱动电梯 |  |
| 3110 |  |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 3120 |  |  | 曳引驱动载货电梯 |
| 3130 |  |  | 强制驱动载货电梯 |
| 3200 |  | 液压驱动电梯 |  |
| 3210 |  |  | 液压乘客电梯 |
| 3220 |  |  | 液压载货电梯 |
| 3300 |  | 自动扶梯与自动人行道 |  |
| 3310 |  |  | 自动扶梯 |
| 3320 |  |  | 自动人行道 |
| 3400 |  | 其它类型电梯 |  |
| 3410 |  |  | 防爆电梯 |
| 3420 |  |  | 消防员电梯 |
| 3430 |  |  | 杂物电梯 |
| 4000 | [起重机](http://www.xingzhengxk.com/news/5178.html)械 | 起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。 | |
| 4100 |  | 桥式起重机 |  |
| 4110 |  |  | 通用桥式起重机 |
| 4130 |  |  | 防爆桥式起重机 |
| 4140 |  |  | 绝缘桥式起重机 |
| 4150 |  |  | 冶金桥式起重机 |
| 4170 |  |  | 电动单梁起重机 |
| 4190 |  |  | 电动葫芦桥式起重机 |
| 4200 |  | 门式起重机 |  |
| 4210 |  |  | 通用门式起重机 |
| 4220 |  |  | 防爆门式起重机 |
| 4230 |  |  | 轨道式集装箱门式起重机 |
| 4240 |  |  | 轮胎式集装箱门式起重机 |
| 4250 |  |  | 岸边集装箱起重机 |
| 4260 |  |  | 造船门式起重机 |
| 4270 |  |  | 电动葫芦门式起重机 |
| 4280 |  |  | 装卸桥 |
| 4290 |  |  | 架桥机 |
| 4300 |  | 塔式起重机 |  |
| 4310 |  |  | 普通塔式起重机 |
| 4320 |  |  | 电站塔式起重机 |
| 4400 |  | 流动式起重机 |  |
| 4410 |  |  | 轮胎起重机 |
| 4420 |  |  | 履带起重机 |
| 4440 |  |  | 集装箱正面吊运起重机 |
| 4450 |  |  | 铁路起重机 |
| 4700 |  | 门座式起重机 |  |
| 4710 |  |  | 门座起重机 |
| 4760 |  |  | 固定式起重机 |
| 4800 |  | 升降机 |  |
| 4860 |  |  | 施工升降机 |
| 4870 |  |  | 简易升降机 |
| 4900 |  | 缆索式起重机 |  |
| 4A00 |  | 桅杆式起重机 |  |
| 4D00 |  | 机械式停车设备 |  |
| 9000 | 客运索道 | 客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。 | |
| 9100 |  | 客运架空索道 |  |
| 9110 |  |  | 往复式客运架空索道 |
| 9120 |  |  | 循环式客运架空索道 |
| 9200 |  | 客运缆车 |  |
| 9210 |  |  | 往复式客运缆车 |
| 9220 |  |  | 循环式客运缆车 |
| 9300 |  | 客运拖牵索道 |  |
| 9310 |  |  | 低位客运拖牵索道 |
| 9320 |  |  | 高位客运拖牵索道 |
| 6000 | 大型游乐设施 | 大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。 | |
| 6100 |  | 观览车类 |  |
| 6200 |  | 滑行车类 |  |
| 6300 |  | 架空游览车类 |  |
| 6400 |  | 陀螺类 |  |
| 6500 |  | 飞行塔类 |  |
| 6600 |  | 转马类 |  |
| 6700 |  | 自控飞机类 |  |
| 6800 |  | 赛车类 |  |
| 6900 |  | 小火车类 |  |
| 6A00 |  | 碰碰车类 |  |
| 6B00 |  | 滑道类 |  |
| 6D00 |  | 水上游乐设施 |  |
| 6D10 |  |  | 峡谷漂流系列 |
| 6D20 |  |  | 水滑梯系列 |
| 6D40 |  |  | 碰碰船系列 |
| 6E00 |  | 无动力游乐设施 |  |
| 6E10 |  |  | 蹦极系列 |
| 6E40 |  |  | 滑索系列 |
| 6E50 |  |  | 空中飞人系列 |
| 6E60 |  |  | 系留式观光气球系列 |
| 5000 | 场（厂）内专用机动车辆 | 场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。 | |
| 5100 |  | 机动工业车辆 |  |
| 5110 |  |  | [叉车](http://www.xingzhengxk.com/news/5152.html) |
| 5200 |  | 非公路用旅游[观光车](http://www.xingzhengxk.com/news/5151.html)辆 |  |
| F000 | 安全附件 |  |  |
| 7310 |  |  | 安全阀 |
| F220 |  |  | 爆破片装置 |
| F230 |  |  | 紧急切断阀 |
| F260 |  |  | 气瓶阀门 |